Тема: Понятие о вагоно- и поездопотоках

Вагонопотоком называют число вагонов, следующих по линии в каком–либо направлении за определенный промежуток времени.
Количество вагонов, скапливающихся на одной определенной станции или участке, назначением на другую определенную станцию или участок называется струей вагонопотока.
Вагоны грузового парка, прибывающие на станцию и отправляемые с нее, делятся на:
- транзитные без переработки (не попадают в расформирование);
- транзитные с переработкой (попадают в расформирование);
- местные (попадают в расформирование и с ними на станции производят грузовыми операциями). 
Транзитные без переработки вагоны проходят через данную станцию без отцепки от состава в организованных поездах, останавливающихся на ней для смены локомотивов или локомотивных бригад. Транзитными с переработкой называют вагоны, прибывающие с поездами, которые расформировывают на данной станции. К местным относятся вагоны, с которыми на данной станции выполняют грузовые операции.
Поездопотоки (поезда, поступающие на станцию), в зависимости от выполняемых с ними операций подразделяются на:
- транзитные (проходящие станцию без переработки);
- с частичной переработкой (групповые, с переломом массы, переменой направления следования, когда это связано с маневрами; основное ядро этих поездов составляют транзитные вагоны, следующие через станцию без переработки);
[bookmark: _GoBack]- поступающие в переработку (в них прибывают вагоны транзитные для станции вагоны, которые затем включают в другие поезда, и местные вагоны).
Нормативные среднесуточные объемы поездопотоков, грузовых вагонопотоков и нормативные характеристики составов поездов станции определяются на период действия нормативного графика движения поездов и плана формирования грузовых поездов.

