Виды сохранности включают физическую сохранность (целостность, отсутствие повреждений) и товарную сохранность (сохранение потребительских свойств). Обеспечивается сохранность на ж/д транспорте через правильную упаковку, подбор подходящей тары и креплений, использование специализированного подвижного состава (например, крытых вагонов, контейнеров), опломбирование грузов, соблюдение температурного режима, обеспечение безопасности на маршруте (охрана, мониторинг), а также оформление всей необходимой документации. 
Виды сохранности
· Физическая сохранность: 
Груз не должен быть поврежден, разбит, потерян или частично испорчен в процессе перевозки. 
· Товарная сохранность: 
Сохранение всех потребительских качеств и характеристик груза, например, соблюдение температурного режима для продуктов питания. 
Методы обеспечения сохранности
1. Упаковка и крепление груза:
. Прочная упаковка: Использование подходящих материалов (воздушно-пузырьковая пленка, коробки, поддоны) для защиты от механических воздействий и внешних факторов. 
. Подбор тары: Использование контейнеров и специализированных упаковок для обеспечения герметичности и защиты от краж. 
. Крепление в вагоне: Использование лент, подкладок, стяжек для фиксации груза и предотвращения его сдвига и перемещения во время движения поезда. 
· Выбор подвижного состава и условий перевозки:
. Подходящий тип вагона: Использование крытых вагонов для защиты от погодных условий, контейнеров или специализированного подвижного состава в зависимости от типа груза. 
. Соблюдение климатических условий: Подбор особых условий перевозки для грузов, чувствительных к температуре и влаге, а также обеспечение необходимого температурного режима. 
· Технические и организационные меры:
. Пломбирование: Использование запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для предотвращения несанкционированного доступа к грузу. 
. GPS-мониторинг: Отслеживание местоположения груза и оповещение владельца о его состоянии. 
. Охрана: Наличие пикетов охраны, групп быстрого реагирования и специальных поездов для защиты ценных грузов. 
. Схемы погрузки и такелажных работ: Разработка схем для оптимальной погрузки и крепления груза, а также расчет коэффициента трения для предотвращения его сдвига. 
· Документальное оформление:
. Правильное оформление документов: Своевременное оформление всех необходимых документов, включая железнодорожные накладные, является обязательным условием для гарантии сохранности груза. 

