Практическая работа №15
Определение недостачи массы груза на станции назначения
Цель работы: научиться определять недостачу массы на станции назначения.
Задание:
1. Описать порядок проверки массы груза на станции назначения
2. Рассчитать ставку сбора за взвешивание грузов на вагонных весах 
Исходные данные: 

	[bookmark: _GoBack]вариант №
	расходы по ремонту и технич. обслужив. весов, руб./год
	прочие расходы, руб./год
	годовой объем операций 
	расходная ставка за содержание 1 км станционных путей, руб./год
	длина путей, примыкающих к вагонным весам, км

	1
	20000
	300
	30000
	5000
	4

	2
	30000
	550
	40000
	3000
	3

	3
	40000
	340
	50000
	4000
	5

	4
	20000
	200
	30000
	5000
	6

	5
	30000
	180
	40000
	4000
	3

	6
	40000
	400
	50000
	3000
	5

	7
	20000
	540
	30000
	4000
	5

	8
	30000
	290
	40000
	5000
	4

	9
	40000
	390
	50000
	3000
	3

	10
	20000
	140
	30000
	4000
	6



 
Порядок выполнения работы:
1. Статьей 41 Устава установлены случаи, при которых перевозчик при выдаче груза на железнодорожной станции назначения без заключения отдельного договора обязан осуществлять проверку состояния, массы и количества мест. В первую очередь это касается выдачи из вагонов, грузов, погрузка которых обеспечивалась перевозчиком в местах общего пользования.
Кроме того, обязательное участие перевозчика в выдаче груза установлено при неисправной перевозке, т.е. в случаях прибытия груза в неисправном (как в техническом, так и коммерческом отношении) вагоне, а также вагоне, контейнере с поврежденными ЗПУ либо в опломбированном попутной железнодорожной станцией или станцией прибытия груза, в открытом подвижном составе с признаками недостачи, порчи, повреждения груза.
Грузы, перевозимые навалом, насыпью (масса которых была определена взвешиванием) выдаются с проверкой массы, как правило, на весах того же типа, на каких она была определена при отправлении. При этом масса тары вагона принимается согласно трафарету на вагоне. При наличии вагонных весов у грузополучателя разрешается производить взвешивание тары вагона. Масса груза считается правильной, если разница между массой груза, определенной на железнодорожной станции отправления, и массой груза, определенной на железнодорожной станции назначения, не превышает значение предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого груза, а также норму естественной убыли его массы.
При проверке массы прибывшего в адрес грузополучателя груза на весовых приборах перевозчика с него взимается сбор за взвешивание в размере, указанном в Тарифном руководстве № 3.
          2. За взвешивание грузов на весах, принадлежащих ОАО «РЖД», при обеспечении погрузки и выгрузки перевозчиками в местах общего пользования взимается сбор за одну операцию по взвешиванию грузов.
Ставка сбора за взвешивание грузов на вагонных весах, принадлежащих ОАО «РЖД», определяется по формуле:


                         , руб./операция       	
	где:
	

	-
	расходы по амортизации вагонных весов, руб./год;

	
	

	-
	расходы (с начислениями) по оплате труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов, руб./год;

	
	

	-
	расходы по ремонту и техническому обслуживанию весов, руб./год;

	
	

	-
	расходы по содержанию и амортизации путей, обслуживающих весы в границах ближайших стрелок примыкания к станционным путям, руб./год;

	
	

	-
	прочие (накладные) расходы коммерческих операций, отнесенные на взвешивание грузов, руб./год;

	
	

	-
	годовой объем операций по взвешиванию грузов, выполняемых на вагонных весах, принадлежащих ОАО «РЖД»;
R - 	коэффициент рентабельности (принимается = 50).



Расходы по амортизации вагонных весов рассчитываются по формуле: 


, руб./год;

	где:
	

	-
	число вагонных весов, установленных на путях станций (принимается = 2);

	
	Ц(в)
	-
	цена поставки одного весового прибора без НДС, руб. (средняя цена одного весового прибора принимается равной = 3000 руб.);

	
	

	-
	нормативный срок службы весовых приборов, лет (принимается = 20 лет). 



Расходы по оплате труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов находятся по формуле:


, руб./год;

	где:
	

	-
	затраты по фонду оплаты труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов, (принимается 30000руб./год);

	
	

	-
	
коэффициент, учитывающий отчисления на оплату единого социального налога и обязательное социальное страхование от несчастных случаев ();



Расходы по содержанию и амортизации путей, обслуживающих весы в границах ближайших стрелок примыкания к станционным путям рассчитываются по формуле:


, руб./год
 
	где:
	

	-
	расходная ставка за содержание 1 км станционных путей, руб./год;

	
	

	-
	длина путей, примыкающих к вагонным весам (от (до) ближайшего стрелочного перевода в месте примыкания к станционным путям до (от) начала весовых путей), км.



Расходы на содержание весовых приборов (товарных и автомобильных весов, установленных на грузовых дворах станций) учитываются в тарифах на перевозку грузов в разрезе расходов по содержанию весовых помещений – в составе затрат по хозяйству грузовой и коммерческой работы в разрезе затрат по содержанию весовых приборов в хозяйстве грузовых перевозок.
Вывод по работе.
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