Данные для расчета параметров склада

	Род груза
	Устройства под грузы
	Средняя нагрузка на пол склада, т/м2

	Тарные и штучные грузы при повагонных отправках:
	
	

	     в общих складах    
	Крытые склады и платформы
	0,85

	     в специализированных  складах
	То же
	

	Промышленные товары широкого потребления (трикотаж, обувь, одежда и т.д.)
	
	0,25

	Мебель 
	»
	0,25

	Бумага 
	»
	1,1

	Тарные и штучные грузы при мелких отправкой
	»
	0,4

	Тарные и штучные грузы в контейнерах
	Площадки для контейнеров:
     среднетоннажных
     крупнотоннажных
	0,5
1,025

	Тяжеловесные грузы
	Площадка для тяжеловесов
	0,9

	Грузы, перевозимые навалом
	Площадка для грузов, перевозимых навалом
	1,1




Данные для расчета параметров склада

	Род груза
	Продолжительность хранения, сут

	
	до отправления
	по прибытию

	Тарные и штучные грузы в крытых складах:
	
	

	     повагонные отправки
	1,5
	2,0

	     мелкие отправки
	2,098
	2,5

	Тарные и штучные грузы в контейнерах
	1,0
	2,0

	Тяжеловесные грузы
	1,0
	2,5

	Колесные грузы сельхозтехника
	1,0
	2,5

	Грузы, перевозимые навалом
	2,5
	3,0

	Цемент, известь, алебастр, мел
	-
	2,5

	Минеральные удобрения
	-
	2,5



Таблица П1.5

Данные для расчета параметров склада

	Род груза
	Грузовые устройства
	Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь

	Тарные и штучные грузы:
	
	

	     повагонные отправки
	Крытые склады и платформы
	1,7

	     мелкие отправки
	То же
	2,0

	Контейнеры
	Контейнерная площадка
	1,9

	Тяжеловесные грузы
	Площадка для тяжеловесных грузов
	1,6

	Лесоматериалы
	Площадка для лесоматериалов
	1,6

	Уголь и нерудные материалы (минерально-строительные)
	Склад угля и нерудных материалов
	1,5




