МДК 01.02 Тема 2.3 Техническая эксплуатация грузовых вагонов
Инструкционная карта
Лабораторная работа №7
Тема работы: Оперативное управление перевозочным процессом.
Цель работы: изучить технологию перевозочного процесса.
Используемое оборудование и инструмент: схемы, мультимедийный проектор.
Теоретические сведения: 
На уровне ОАО «РЖД» оперативное управление перевозочным процессом на сети железных дорог осуществляет Центр управления перевозками (ЦУП), который находится в непосредственном подчинении Департамента управления перевозками ОАО «РЖД»
Схема управления
1.Центр управления перевозками ОАО «РЖД».
2.Дорожные центры управления перевозками железных дорог – филиалов ОАО РЖД.
3.Железнодорожные станции.

Оперативное управление перевозочным процессом включает оперативное планирование и диспетчерское регулирование.
Цель оперативного планирования поездной и грузовой работы железных дорог – обеспечить в конкретных условиях планируемого периода безусловное и качественное выполнение принятых железными дорогами заявок на перевозки грузов с минимальными эксплуатационными затратами.
Оперативное планирование включает в себя:
1. Суточное планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее задание для каждой железной дороги и по сети в целом на предстоящие сутки;
2. Сменно-суточное планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее задание для подразделений железной дороги (дорожных направлений, отделений железных дорог, диспетчерских участков) на предстоящие отчетные сутки и на 12-часовые периоды работы диспетчерских и станционных смен.
3. Текущее планирование поездной и грузовой работы на 4-6 часов, устанавливающее в зависимости от изменений в оперативной обстановке уточнение времени отправления грузовых поездов с пономерным прикреплением поездных локомотивов и назначением поездок локомотивных бригад.
Классификация грузовых поездов.
Поезд — это сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования сцепленный состав вагонов с 1-им или несколькими действующими локомотивами и имеющие установленные сигналы.
Классификация грузовых поездов:
1. По скорости движения:
· ускоренные (↓ массой, ↑ скоростью)
· обычные.
2.По числу групп вагонов в составе:
· одногрупные – на одну станцию расформирования/выгрузки
· групповые (из двух и более подобранных групп на разные ст. назначения).
3.По состоянию: груженные; порожние; комбинированные.
4.По условиям формирования
· Отправительские – организованные с мест погрузки с обязательным проследованием до станции назначения без переработки
· Прямые
· В распыление
· Технические - формируются на технических и грузовых станциях без участия.
5.По условиям обращения
Маршруты – прямой, кольцевой, сквозные проходящие без переработки не менее чем через одну тех ст. формируются на сортировочной ст.
· участковые – без изменения состава в пределах одного участка.
· участково-групповой – вагоны подобраны по группам, по участкам.
· сборные для развоза и сбора вагона по станциям участка;
· сбороно-участковые – часть участка следуют без переработки
· вывозные – с технич. ст. на грузовые и промежуточные ст. с большим объемом работы
· передаточные поезда – между станциями одного участка
Каждому поезду присваивается номер:
1. Сквозные – 2001-2998
2. Участковые – 3001-3398
3. Сборные – 3401-3448
4. Сборно-участковые – 3451-3488
5. Сборные со сборно-раздаточными вагонами – 3491-3498
6. Вывозные – 3501-3598
7. С порожними вагонами – 1131-1198
8. Тяжеловесные – 1901-1998
9. Диспетчерский локомотив – 3801-3898
10. Хозяйственные поезда – 5001-5398
Структура оперативного управления местной работой 
1.ЦУП ОАО «РЖД».
2.ДЦУП железных дорог. 
3. Центры управления местной работой (ЦУМР).
4. Железнодорожные станции.
Функции диспетчерской смены ЦУП в оперативном режиме
· контроль работы ДЦУП железных дорог в соответствии с планами поездной и грузовой работы по сети железных дорог и заданиями ЦУП. Для этого применяются регулировочные мероприятия по недопущению встречного порожнего пробега однородного подвижного состава, а также рациональному использованию взаимозаменяемых типов вагонов в условиях дефицита одних типов и избытка других;
· организацию работы парка поездных локомотивов на сетевых направлениях железных дорог. При этом проводится разработка мероприятий по недопущению эксплуатации локомотивов на незакрепленных участках их обращения, а также нарушений режима работы и отдыха локомотивных бригад;
· организацию своевременного подвода поездов к портам, а в случае необходимости, перераспределения направления грузовых потоков по согласованию с Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) и портами;
· контроль продвижения контейнерных поездов;
· контроль своевременного проведения «окон» по капитальному ремонту пути; наличия поездов, временно оставленных без локомотивов, и организацию работы по их продвижению в пункты назначения;
· организацию работы с гружеными и порожними вагонами, принадлежащими сопредельным государствам по выполнению оперативных планов и заданий руководства ЦД ОАО «РЖД»;
· анализ поездного положения, выполнения оперативных планов по обеспечению погрузки, организации выгрузки вагонов, выполнения графика движения и плана формирования поездов, передачи поездов между железными дорогами России  и сопредельных государств; обеспечения железных дорог погрузочными ресурсами (соответствующими типами   подвижного состава, годными для погрузки) и др.
· обеспечению бесперебойного перевозочного процесса;
· эксплуатации технических средств и устройств, в том числе восстановлению нормального режима их функционирования при сбоях и отказах;
· обеспечению безопасности движения поездов, в т. ч. при нестандартных ситуациях техногенного характера;
· согласованию предоставления и проведения «окон» для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ пути, контактной сети и сооружениям, устройствам сигнализации, централизации и блокировки, электрификации и электроснабжения;
· организации пропуска хозяйственных поездов для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ;
· принятию оперативных мер по ликвидации затруднений в эксплутационной работе, организации восстановления продвижения поездопотоков и вагонопотоков в случае нарушения безопасности движения и других нестандартных ситуациях;
· обеспечению в режиме реального времени информацией дежурного персонала причастных департаментов и управлений о затруднениях в пропуске поездов из-за отказов в работе технических средств и нарушениях безопасности движения поездов.

5. Функции оперативного управления на уровне дороги.
1) выполнение технического плана, сменно-суточного плана, заданий ОАО «РЖД» и руководства железной дороги;
2) оперативное руководство эксплуатационной работой железной дороги и входящих в него районов управления, отделений железной дороги и станций;
3) обеспечение беспрепятственного пропуска поездов, а также их передачу по стыковым станциям железной дороги;
4) выполнение регулировочных заданий по сдаче порожних;
5) контроль выполнения планов поездообразования, своевременного обеспечения поездов локомотивами и бригадами; выполнения заданных показателей;
6) создание оптимальных условий работы выделенным техническим и грузовым станциям;
7) организацию выполнения графика движения пассажирских поездов и ввода в график опаздывающих поездов (совместно с дорожным диспетчером по пассажирским перевозкам);
8) регулирование вагонного парка и содержанием рабочего парка вагонов на станциях;
9) контроль передачи и развоза местных вагонов на железных дорогах;
10) взаимодействие с операторскими компаниями региона по обеспечению грузоотправителей необходимым подвижным составом;
11) управление перевозками негабаритных, тяжеловесных и специальных грузов в регионе;
12) управление перевозками наливных, рудно-металлургических, угольных, продовольственных, лесных, строительных, химических и других грузов в регионе;
13) контроль соответствия содержания эксплуатируемого парка локомотивов и бригад размерам движения поездов;
14) обеспечение своевременной постановки локомотивов на все виды технического обслуживания, ремонта и экипировку;
15) управление продвижением поездных формирований перевозчиков грузов и пассажиров в соответствии с условиями договоров на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
16) контроль эффективного использования «окон» для профилактических и ремонтно-строительных работ и организацию пропуска поездов в период их действия;
17) соблюдение режима труда и отдыха локомотивных бригад;
18) взаимодействие с ЦУП и ДЦУП соседних железных дорог;
19) взаимодействие с техническими службами железной дороги по организации бесперебойного и безопасного движения поездов и работы железнодорожных станций;
20) информирование руководства дороги, дежурного персонала причастных служб о затруднениях в пропуске поездов из-за отказов в работе технических средств и нарушениях безопасности движения поездов;
21) организацию оперативных мер по ликвидации затруднений в эксплуатационной работе, обеспечение восстановления продвижения поездопотоков и вагонопотоков в случаях нарушения безопасности движения и других нестандартных ситуациях.

Порядок выполнения
1. Изучить теоретический материал
2. Описать классификацию грузовых поездов
3. Перечислить функции диспетчерской смены ЦУП в оперативном режиме
Заключение (вывод).

