3.2.7 Работа железных дорог в чрезвычайных  условиях. Правовое регулирование аварийно- восстановительных работ.
Цели и содержание аварийно-спасательных и других неотложных работ
От надежной и безопасной работы транспорта зависит вся деятельность и жизнь населения страны. Ежегодно в России перевозится транспортом около 3,5 млрд. т грузов. Ежесуточно всеми видами транспорта перевозится более 100 млн. человек. Но при этом на транспорте происходит значительное количество катастроф, аварий и происшествий, от которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.
Основными причинами железнодорожных аварий и катастроф являются:
· 1) сход вагонов с рельсов;
· 2) столкновения подвижного состава с автомобилями на переездах;
· 3) столкновения локомотива с вагонами;
· 4) возгорание подвижного состава;
· 5) утечка АХОВ из цистерны в результате аварийной разгерметизации, опрокидывания;
· 6) размыв насыпи ливневыми дождями.
При возникновением ЧС первоочередной задачей органов и сил РСЧС и ГО становятся организация и проведение АСДНР.
АСДНР включают две группы работ: аварийно-спасательные работы (АСР) и другие неотложные работы (ДНР).
Цель АСР — поиск и эвакуация людей из зоны ЧС (очага поражения) в безопасные районы, оказание помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения.
Цель ДНР — создание более благоприятных условий для быстрого и безопасного проведения АСР, обеспечения жизнедеятельности сохранившихся элементов объекта и восстановления в последующем функционирования объекта в целом; создание для спасенных нормальных условий жизнедеятельности, спасение материальных и культурных ценностей. Эти работы должны обеспечить ограничение или устранение действия полей поражающих факторов источников опасности. В первую очередь ДНР проводят там, где ведутся АСР и где аварии создают опасность для людей и организаций, угрожают дополнительными авариями, разрушениями, взрывами, затрудняют ведение АСР.
В общем виде к АСР относятся: разведка объектов (участков) работ и маршрутов выхода к ним; локализация и тушение пожаров на объектах (участках) работ и путях выхода к ним; поиск и вскрытие заваленных защитных сооружений и извлечение из них людей; подача воздуха в заваленные убежища с неисправной системой вентиляции; поиск и спасение людей из завалов, поврежденных и горящих зданий, сооружений и подвижного состава, задымленных, загазованных и затопленных помещений; оказание первой медицинской помощи на месте обнаружения пораженных и эвакуация их в лечебные учреждения в зоне или вне зоны ЧС (в очаге массового поражения могут быть развернуты подвижные отряды первой медицинской помощи для оказания первой врачебной помощи непосредственно в очаге; в этом случае пораженных после оказания первой медицинской помощи эвакуируют в эти отряды, где им оказывают первую врачебную помощь и затем эвакуируют в больницы загородной зоны); вывоз (вывод) населения из зоны ЧС в безопасные районы; вывод со станции поездов (вагонов) с людьми; санитарная обработка людей и обеззараживание одежды, обуви, средств индивидуальной защиты (СИЗ), технических и транспортных средств, местности; ветеринарная обработка животных.
В общем виде к ДНР относятся: устройство проездов и проходов в завалах и на зараженных участках местности; прокладывание колонных путей в обход завалов; локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических и технологических системах и сетях, в подвижном составе с опасными грузами; укрепление или обрушение конструкций, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и ведению АСР; ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи, электрических и водопроводных сетей для обеспечения ведения АСР; ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для укрытия людей в случае дополнительных аварий, повторных ударов противника в военное время; вывод с мест работ подвижного состава с опасными грузами, при невозможности — выгрузка и складирование этих грузов на безопасном расстоянии или вывоз в безопасное место; обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных материалов, первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.
Для обеспечения общественного порядка, организованности среди населения, охраны объектов и имущества граждан организуется комендантская служба. Она создает контрольно—пропускные пункты на основных маршрутах, комендантские посты, организует патрулирование. Необходимыми мероприятиями являются опознание и захоронение трупов.
На железнодорожном транспорте должностные лица должны принимать необходимые меры по обеспечению сохранности перевозимых грузов в условиях ЧС.
В случае перерыва в движении поездов параллельно с АСДНР могут вестись работы по возобновлению движения поездов. В таких условиях формирования ведущие АСДНР и специальные строительно-восстановительные формирования железнодорожного транспорта, ведущие восстановительные работы, должны действовать в тесном взаимодействии. В зависимости от обстановки первые могут быть привлечены к восстановительным работам, а вторые, наоборот, к ведению АСДНР.
На объектах железнодорожного транспорта ведение АСДНР осложняется тем, что на сравнительно небольшой территории обычно сосредотачивается большое количество вагонов с различными грузами, в том числе опасными. Могут быть поезда и вагоны с людьми. Вагоны в поездах на соседних путях находятся в непосредственной близости друг от друга, что создает опасность быстрого распространения огня, взрывов вагонов с ВВ, ЛВЖ, а доступ пожарных средств к местам горения затруднен, так как нет проездов и проходов, особенно поперек путей. Прокладка пожарных шлангов поперек путей затруднена, так как шланги приходится прокладывать под рельсами, проделывая углубления в балластном слое. Разрушения и повреждения вагонов с АХОВ, РВ могут привести к образованию зон химического и радиоактивного загрязнения.
Ликвидация последствий ЧС на железнодорожной станции часто связана с необходимостью вывода составов с территории станции на соседние станции, перегоны, тупики и подъездные пути. В первую очередь выводу подлежат поезда и вагоны с людьми и опасными грузами. На электрифицированных участках при возникновении пожара необходимо обесточить станционные пути и для рассредоточения подвижного состава использовать тепловозы.
При крушениях поездов и авариях на перегонах выполняются работы, связанные со спасением людей и материальных ценностей, открытием движения поездов в минимальные сроки.



Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, наиболее приспособленный к массовым перевозкам, функционирующий в любое время суток независимо от времени года и атмосферных условий и имеющий высокую провозную способность. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Аварийно-восстановительные работы производятся на основании «Инструктивных указаний по организации аварийно-восстановительных работ», распространяются на всех работников ОАО «РЖД», привлекаемых по кругу своих служебных обязанностей к проведению аварийно-восстановительных работ. 

Инструкция по организации аварийно-восстановительных работ на железных дорогах Российской Федерации 
В нее входит:
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2.ПОРЯДОК ВЫЗОВА, ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОЕЗДА К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ
 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОИСШЕСТВИЙ
 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ
 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории страны и железнодорожном транспорте Предупреждение ЧС — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС.


Ликвидация ЧС — это аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы , проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба, нанесенного окружающей природной среде, и материальных потерь, а также на ограничение ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 


Основными задачами РСЧС являются: организация Гражданской обороны страны, территорий, объектов; мобилизационная подготовка экономики; поддержание устойчивости функционирования экономики; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; защита населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС.


В состав восстановительного поезда входит:
 вагон-гараж для тягачей и бульдозеров — 2-4;
 вагон электроснабжения и накаточного оборудования — 1;
 пассажирский вагон для команды — 1;
 пассажирский вагон-столовая — 1;
 пассажирский санитарно-штабной вагон — 1;
 пассажирский вагон для перевозки дополнительной рабочей силы — 1;
 грузовой вагон для такелажного оборудования, инвентаря и защитной одежды — 1; железнодорожные краны (грузоподъемностью 80, 250 т) - 2;
 подстреловые платформы — 2;
 платформа для крана на автомобильном или гусеничном ходу — 1;
 платформы для размещения запасных вагонных тележек, рельсов и шпал, опор и оборудования контактной сети и других материалов — 2-3.

В состав пожарных поездов входит: вагон для насосных установок, электростанции и пожарного инвентаря; пассажирский вагон для личного состава и инвентаря; вагон-гараж для пожарного автомобиля; цистерны для запаса воды. Боевой расчет составляет 4-6 чел. Защитные средства такие же, как и в ВП.

На базе лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) железнодорожного транспорта для оказания врачебной помощи пострадавшим при ликвидации последствий ЧС созданы и действуют выездные медицинские бригады: Медицинские аварийные Хирургические Реанимационные

Органы исполнительной власти в пределах конкретной территории могут устанавливаться три режима функционирования сил и средств РСЧС: 1. Режим повседневной готовности 2. Режим повышенной готовности 3. Чрезвычайный режим

Задачи, решаемые органами управления, силами и средствами МЧС России: оцепление зоны ЧС, развертывание пунктов управления и организация связи; координация и осуществление действий по спасению населения и эвакуации его из зоны ЧС; оказание медицинской помощи пострадавшим и размещение их в лечебных учреждениях;
Оповещение и вызов аварийно-спасательных команд других министерств и ведомств, входящих в территориальные подсистемы РСЧС; Оповещение и вызов аварийно-спасательных команд других министерств и ведомств, входящих в территориальные подсистемы РСЧС; Предоставление специализированных вагонов для перегруза (перекачки) грузов, перевозимых в вагонах грузоотправителя (грузополучателя); Организация и осуществление действий по ликвидации загрязнения местности и утилизации остатков опасных грузов.

План взаимодействия включает: расположение потенциально опасных объектов экономики характеристику потенциально опасных объектов; схему железнодорожной сети с нанесением мостов, тоннелей, мест погрузки и выгрузки опасных грузов, других опасных участков железных дорог в зонах возможных ЧС; места дислокации восстановительных и пожарных поездов; состав и группировку сил, выделяемых задачи сил Сторон по ликвидации ЧС.









