Практическая работа № 15
[bookmark: _GoBack]Тема: Расчет численности рабочих цеха (участка). 
Цель: овладеть методикой расчёта численности рабочих цеха (участка)
Исходные данные:
1.Программа ремонта локомотивов(см.  пр. раб. №8);
2. Трудоемкость на единицу ремонта на участке:чел.ч, 
3.Количество ремонтируемых узлов на одном локомотиве,  =16 ед.
Порядок  выполнения 
1. Определить годовую программу ремонта узлов участкапо формуле (1):

где  — программа ремонта локомотивов, учитывая объем, лок.;
n— количество ремонтируемых узлов или деталей на одном локомотиве.
2.Определить явочную численность производственных рабочихпо формуле (2):
	
	(2)


где  – годовая программа ремонта узлов участка, ед;
трудоемкость выполнения ремонта на участке, чел.ч, 
 – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, (1979 ч.);
К – коэффициент выработки нормы, равный 1,2.
3.2.Определить списочную численность производственных рабочихпо формуле (3):
	
	(3)


где - явочная численность рабочих участка, чел;
 – коэффициент замещения, равный 1,075.

Вывод.

