Дисциплина «Электрические аппараты и цепи»
Инструкционная карта
Практическая работа №15
Тема работы: Схема электро отопления купейного вагона типа 61-435
Цель работы: изучить схемы, и принцип работы 
Используемое оборудование и инструмент: схемы, мультимедийный проектор,
Теоретические сведения: 
1.Познакомиться с элементами схемы.
2.Работа электроотопления
Электрические печи разделены на три группы 1ЭП-3ЭП, а электрокалорифер — на две
секции: ЭК1-1 иЭК1-2. 
Для управления электроотоплением (рис. 2.20) предназначены переключатели В34-В41, которые имеют следующие положения. Сезонный переключатель В34: Зима, 0, Лето. Режимный переключатель В35: Холоднее-автомат, Холоднее-ручн, Нормалъно-автомат, Нормально-ручн, Теплее-автомат и Теплее-ручн. Переключатель В36: Автомат-Нормальный режим ручн, Отстой-автоматм Отстой-ручн. Переключатели В37, В38 и В39 — ручное управление группами отопления. Переключатели В40 и В41 — ручное управление секциями электрокалорифера
Работу групп отопления и секций калорифера контролируют по сигнальным лампам Л7-Л10 и Л18. 
Питание электрического отопления поступает от шин 24, 25, 26, подключенных к вагонным шинам А, В и С через автоматический выключатель В1, разделительный трансформатор Тр7 и автоматический выключатель В2. 
Вагон оборудован вентиляционным агрегатом, который также получает питание от шин 24, 25, 26. (М4).
При установке переключателя В34 в положение Зима замыкаются его контакты 1-2 (21), подающие питание на катушку реле Р18, которое своими контактами (23) включает трансформатор Tp1 для питания цепей термоавтоматики, а контактами (34 и 44) подготавливает цепь питания катушек промежуточных реле Р25-Р28 и контакторов К7, К9. 
Когда переключатель В36 устанавливается в положение Нормалъно-автомат, замыкаются контакты, В36-а (цепь 31) и В36-в (цепь 44), контакт В36-б (цепь 40) размыкается. При работе реле Р17 включается контактор К7, который своими контактами включает электродвигатель вентилятора М4 на низкую частоту вращения. Контактами в цепях (51 и 53) включается питание катушек контакторов К12 и К13. 
Контактом в цепи (17) контактора К7 включается тепловая защита электродвигателя, контактом в цепи (41) исключается возможность одновременного включения контакторов К7 и К8. Электропечи 1ЭП и 2ЭП работают под контролем ртутных контактных термометров независимо от режима работы вентилятора и температуры в воздуховоде. 
При понижении температуры в вагоне ниже 18 °С включается группа печей 1ЭП. 
При установке переключателя В35 в положение Нормально-автомат, Теплее-автомат
порядок работы отопления аналогичен описанному выше. В положении Нормально-автомат электропечи работают под контролем термометров ТК2, ТК8, ТК9. В положении Теплее-автомат электропечи работают под контролем термометров ТК3, ТК8, ТК9. Группа печей 3ЭП отопления туалетов работает автоматически в режиме Зима и Лето под контролем термометров ТК13 (38), ТК14 (39) на температуры 18 °С (ТК13) и 20 °С (ТК14). При температуре ниже 18 °С разомкнуты контакты термометров ТК13 и ТК14. 
Для предотвращения значительного охлаждения вагона в зимнее время года при длительных стоянках предусмотрен режим Отстой — поддержание в вагоне температуры в пределах 7-10 °С. Режим Отстой осуществляется включением групп электропечей 2ЭП и 3ЭП, работающих автоматически под контролем термометров ТК15 и ТК16. 
Питание электропотребителей вагона в режиме Отстой обеспечивается от внешней сети через штепсельный разъем и контактор, расположенные в подвагонном ящике. 
При установке переключателя В36 в положение Отстой-автомат контакты, В36-а в цепи (31) и В36-б в цепи (40) подготавливают цепь питания температурной автоматики, а контакт В36-в в цепи (44) исключает возможность включения электродвигателя М4 и группы электропечей 1ЭП. 
Порядок выполнения
1.Изучить работу схемы, сделать конспект.
2. Для чего предусмотрен режим «отстой»
3.при какой температуре включается отопление
Вывод
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