Практическое занятие– Построение плоских изображений в САПР


Цель: изучение основ проектирования с помощью графических программ; овладение методами и способами получения графических изображений; закрепление навыков построения плоской детали и нанесения размеров.


Содержание: ознакомиться с краткими теоретическими сведениями оприменении компьютерной графики и о преимуществах графических способов получения изображений. ЕСКД в компьютерной графике.


Задание: построить чертеж плоской детали с помощью КОМПАС-График.

Краткие теоретические сведения

Сейчас трудно представить себе современное промышленное предприятие иликонструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, предназначенныхдля разработки конструкторской документации или проектирования различных изделий.

САПР - это система, позволяющая на базе вычислительной техникиавтоматизировать процесс создания проектно-конструкторской документации вреальном масштабе времени.

Система КОМПАС-ГРАФИК разработана российской компанией АСКОН. Это универсальный чертежно-конструкторский редактор, содержащий достаточный чертежный инструментарий для выполнения чертежей любого уровня сложности с полной поддержкой российских стандартов.

Преимущества САПР  заключаются  в  возможности  комплексного проектирования от технического предложения до получения твердых копий (чертежей), а также в использовании чертежей-файлов для технологической подготовки производства. Кроме того, быстрый доступ к графической информации, возможность отображения на экране всего чертежа, его фрагмента, или того и другого вместе, позволяют создавать и редактировать с большой точностью и высоким качеством исполнения конструкторские чертежи.


Алгоритм выполнения:

- запустить программу «Компас -3D», познакомиться с еѐ интерфейсом;

- открыть документ «чертеж».

- используя инструментальную панель, по заданным параметрам построить

плоскую фигуру;

- проставить соответствующие размеры.
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