Лекция: «Уровни квалификации слесаря по ремонту подвижного состава. Необходимые умения и знания. Повышение квалификации»
Цели лекции
Учебная цель: сформировать у обучающихся представление о системе уровней квалификации слесаря по ремонту подвижного состава согласно действующему профессиональному стандарту; изучить требования к умениям и знаниям на каждом уровне, условия перехода между разрядами и порядок повышения квалификации.
Развивающая цель: развить умение соотносить свои знания и практические навыки с требованиями профессионального стандарта; сформировать навык планирования индивидуального профессионального маршрута — от слесаря 2-го разряда до высококвалифицированного специалиста.
Воспитательная цель: воспитать понимание того, что профессиональный рост — это не формальная процедура, а условие безопасности движения и собственной конкурентоспособности на рынке труда; сформировать установку на непрерывное обучение и ответственность за качество своей работы.
1. Правовая база: какой стандарт действует сейчас
С 1 сентября 2026 года вступил в силу новый профессиональный стандарт «Работник по техническическому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава», утверждённый приказом Минтруда России № 154н от 13 апреля 2026 года. Он действует до 1 сентября 2032 года и заменил собой прежний стандарт № 475н. 
Новый стандарт объединил несколько ранее самостоятельных профстандартов и охватывает широкий круг профессий: слесарь по ремонту подвижного состава, прессовщик колесных пар, электромеханик по средствам автоматики, наладчик и другие. Но для нас центральное место занимают обобщённые трудовые функции, относящиеся именно к слесарю по ремонту подвижного состава.

2. Уровни квалификации: общая схема
Профессиональный стандарт устанавливает пять уровней квалификации (с 2-го по 5-й), каждому из которых соответствуют определённые разряды и трудовые функции. Для наглядности представим схему применительно к слесарю по ремонту подвижного состава:
	Уровень
	Разряды
	Что делает слесарь
	Опыт работы

	2
	2–3
	Несложные детали и простые узлы
	Не требуется

	3
	4–5
	Оборудование средней сложности и сложное, включая скоростное
	Не менее 1 года

	4
	6–7
	Проверка, испытания, диагностирование после ремонта
	Не менее 2 лет

	5
	7–8
	Особо сложное оборудование, наладка, руководство
	Не менее 2–3 лет


Рассмотрим каждый уровень подробно. 
3. Уровень 2: слесарь 2–3-го разряда
Обобщённая трудовая функция (код B)
Техническое обслуживание и ремонт несложных деталей и простых узлов и деталей железнодорожного подвижного состава с проверкой их работоспособности. 
Требования к образованию
Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих. Среднее общее образование достаточно. Опыт практической работы не требуется.
Что делает слесарь 2-го разряда
· подготовка к ТО и ремонту: очистка узлов и деталей, выбор запасных частей, изготовление прокладок и скоб, заправка расходными материалами, продувка секций холодильника, очистка санитарных узлов и резервуаров;
· ремонт несложных деталей: поручней, лестниц, подножек, кронштейнов, скоб и хомутов крепления тормозного оборудования, труб воздушной магистрали, штуцеров, фланцев песочных труб, экранов печей, створок дверей.
Что делает слесарь 3-го разряда
· техническое обслуживание простых узлов: определение технического состояния, разборка люлечного и рессорного подвешивания, дисков тормозных, воздухораспределителей (главная и магистральная части);
· ремонт простых узлов: правка дверей и створок, бортов, крышек разгрузочных люков; замена негодных деталей; нарезание резьбы на подводящих трубах; изготовление скоб и хомутов; проверка работоспособности после ремонта. 
Необходимые умения (2–3-й разряд)
· определять исправность слесарного инструмента;
· пользоваться приспособлениями и инструментом при разборке, сборке, ремонте несложных и простых узлов;
· пользоваться ручным и механизированным инструментом при рассверливании отверстий после наплавки;
· пользоваться схемами, эскизами, сборочными чертежами;
· применять средства индивидуальной защиты.
Необходимые знания (2–3-й разряд)
· нормативно-технические документы по ТО и ремонту несложных и простых деталей;
· устройство и принцип работы подвижного состава в объёме выполняемых функций;
· технологический процесс ремонта несложных деталей (поручней, лестниц, подножек, труб воздушной магистрали и т. д.);
· нормы допусков и износов;
· приёмы слесарных работ, обеспечивающие обработку по 11–14-му квалитету;
· виды и назначение промывающих, смазывающих и охлаждающих средств;
· требования охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. 
4. Уровень 3: слесарь 4–5-го разряда
Обобщённая трудовая функция (код J)
Техническое обслуживание и ремонт средней сложности и сложного оборудования, узлов, агрегатов и аппаратуры железнодорожного подвижного состава, в том числе скоростного, высокоскоростного, с проверкой их работоспособности. 
Требования к образованию и опыту
Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации. Опыт практической работы — не менее одного года по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
Что делает слесарь 4-го разряда
· техническое обслуживание оборудования средней сложности: разборка и сборка тележек, амортизаторов, вентиляторов, редукторов, воздухораспределителей, центрирующих приборов автосцепки;
· ремонт: устранение неисправностей, замена узлов, регулировка;
· осмотр колесных пар, буксовых узлов, автосцепного устройства.
Что делает слесарь 5-го разряда
· ремонт сложных узлов и агрегатов: тяговые двигатели, генераторы, приводы осевых редукторов, электровоздухораспределители;
· работа с высоковольтной и низковольтной аппаратурой;
· для скоростного и высокоскоростного подвижного состава — отдельная категория: «слесарь по ремонту подвижного состава (скоростного, высокоскоростного) 4–5-го разряда».
Необходимые умения (4–5-й разряд)
· определять техническое состояние оборудования средней сложности и сложных узлов;
· выполнять разборку, сборку, дефектовку, замену негодных деталей, регулировку;
· пользоваться контрольно-измерительными инструментами, шаблонами, приборами;
· читать сложные пневматические и электрические схемы;
· применять диагностические методы оценки состояния узлов;
· выполнять испытания после ремонта.
Необходимые знания (4–5-й разряд)
· устройство и взаимодействие всех систем подвижного состава;
· технология сложного ремонта и технического обслуживания;
· нормы допусков и износов сложных узлов и агрегатов;
· устройство контрольно-измерительных приборов и правила их применения;
· правила чтения сложных электрических и пневматических схем;
· свойства материалов, применяемых при ремонте;
· требования охраны труда при работе со сложным оборудованием.
5. Уровень 4: слесарь 6–7-го разряда
Обобщённая трудовая функция (коды K, N)
Проверка технического состояния (качества сборки) и испытание оборудования, узлов, агрегатов железнодорожного подвижного состава, диагностирование с применением специального оборудования. 
Требования к образованию и опыту
Профессиональное обучение с программами повышения квалификации. Опыт — не менее двух лет по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Что делает слесарь 6–7-го разряда
· испытание оборудования, узлов и агрегатов после ремонта;
· диагностирование с применением специального оборудования;
· расшифровка результатов диагностирования;
· проверка качества сборки;
· капитальный ремонт подвижного состава;
· наладка и регулировка сложных систем.
Необходимые умения
· проводить диагностирование узлов и агрегатов с применением специального оборудования;
· интерпретировать результаты диагностических измерений;
· выполнять испытания на стендах и испытательных установках;
· оценивать качество сборки и соответствие нормам допусков;
· руководить работой слесарей более низкой квалификации.
Необходимые знания
· методы и средства диагностирования железнодорожного подвижного состава;
· устройство и принцип работы диагностического и испытательного оборудования;
· нормы и критерии оценки технического состояния сложных узлов;
· технология капитального ремонта;
· порядок оформления документации по результатам испытаний и диагностирования.
6. Уровень 5: слесарь 7–8-го разряда
Обобщённая трудовая функция (код P)
Техническое обслуживание и ремонт особо сложного оборудования железнодорожного подвижного состава, в том числе скоростного, высокоскоростного, с проверкой его работоспособности. 
Что делает слесарь 7–8-го разряда

· ремонт и наладка особо сложного оборудования: микропроцессорных систем безопасности, электронных блоков, сложной диагностической аппаратуры;
· работа с опытными образцами подвижного состава;
· руководство бригадой слесарей;
· решение нестандартных технических задач при ремонте.
Это высший уровень квалификации в профессии. Слесарь 7–8-го разряда — это эксперт, к которому обращаются в сложных случаях, который может не только ремонтировать, но и обучать других, анализировать причины отказов и предлагать конструктивные улучшения.
7. Сводная таблица необходимых умений и знаний
	Уровень / разряд
	Ключевые умения
	Ключевые знания

	2 / 2–3
	Работа с инструментом, разборка-сборка несложных и простых деталей, изготовление прокладок и скоб, очистка, заправка
	Устройство подвижного состава в базовом объёме, нормы допусков простых деталей, технология ремонта несложных деталей, охрана труда

	3 / 4–5
	Дефектовка и ремонт узлов средней сложности, чтение схем, работа с измерительными приборами, регулировка
	Устройство всех систем, технология сложного ремонта, чтение электрических и пневматических схем, свойства материалов

	4 / 6–7
	Диагностирование, испытания после ремонта, расшифровка результатов, оценка качества сборки
	Методы диагностирования, устройство испытательного оборудования, нормы оценки технического состояния, технология капитального ремонта

	5 / 7–8
	Ремонт и наладка особо сложного оборудования, работа с микропроцессорной техникой, руководство бригадой
	Электроника, микропроцессорные системы, опытные образцы, методы решения нестандартных задач


8. Повышение квалификации: как растёт разряд
Условия перехода на следующий разряд
Повышение разряда — это не автоматический процесс. Оно требует:
1. Определённого стажа работы по специальности:
· с 2–3-го разряда на 4-й — не менее 1 года;
· с 4–5-го разряда на 6–7-й — не менее 2 лет;
· с 6–7-го разряда на 7–8-й — не менее 2–3 лет.
2. Прохождения обучения:
· программы повышения квалификации рабочих (от 72 до 320 академических часов в зависимости от разряда);
· программы профессиональной переподготовки при смене специализации.
3. Успешной сдачи квалификационного экзамена перед аттестационной комиссией предприятия. Комиссия проверяет теоретические знания и практические навыки: слесарь должен выполнить пробную работу соответствующей сложности и ответить на вопросы по технологии ремонта, допускам и охране труда.
4. Отсутствия медицинских противопоказаний — периодический медосмотр обязателен на всех уровнях. 
Документы, подтверждающие квалификацию
После успешного обучения и сдачи экзамена работник получает:
· свидетельство о профессии рабочего — основной документ, подтверждающий квалификацию и разряд;
· удостоверение — с указанием присвоенного разряда;
· запись в трудовой книжке.
Свидетельство и удостоверение вносятся в реестр ФИС ФРДО (Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании»), и работодатель может проверить подлинность документа онлайн. 
Периодичность обучения
· Проверка знаний ПТЭ и охраны труда — ежегодно на всех предприятиях железнодорожного транспорта.
· Повышение квалификации — по мере необходимости, обычно каждые 3–5 лет, или при переходе на новую технику, при введении новых технологий ремонта.
· При перерыве в работе по специальности более 3–5 лет рекомендуется пройти курсы повышения квалификации для обновления знаний. 
9. Ваш профессиональный маршрут
Вы учитесь на 3-м курсе техникума по специальности вагонного хозяйства и получаете среднее профессиональное образование. Что это значит для вашей квалификации?
· Ваш уровень образования соответствует требованиям для слесарей 4–5-го разряда (уровень квалификации 3 по профстандарту).
· После выпуска вы можете претендовать на должность слесаря по ремонту подвижного состава 4-го разряда при наличии подтверждённого опыта работы не менее 1 года (производственная практика и стажировка засчитываются).
· Если вы начинаете с 2–3-го разряда — это нормальный старт, многие выпускники начинают так и растут по мере накопления опыта.
· Дальнейший рост: 5-й разряд → 6-й разряд → 7–8-й разряд — зависит от вашего желания учиться, осваивать новое оборудование и проходить курсы повышения квалификации.
Карьерная лестница слесаря по ремонту подвижного состава выглядит так:

2–3 разряд → 4 разряд → 5 разряд → 6 разряд → 7–8 разряд
   Старт       1 год      2 года     3–5 лет     Эксперт
   опыт          опыта     опыта      опыта
Каждый шаг вверх — это не только рост зарплаты, но и расширение круга задач, повышение ответственности и уважения со стороны коллег.
10. Почему это важно
Новый профессиональный стандарт действует до 2032 года — это значит, что именно по нему будут оценивать вашу квалификацию в ближайшие годы. Развитие высокоскоростного движения, появление новых типов подвижного состава, внедрение автоматизированных систем диагностики — всё это повышает требования к слесарю. Спрос на высококвалифицированных слесарей 6–8-го разряда растёт, а рутинные операции постепенно автоматизируются. 
Поэтому растущий слесарь — это не тот, кто просто «отработал смену». Это тот, кто:
· изучает новые технологии ремонта;
· осваивает диагностическое оборудование;
· повышает разряд через курсы и экзамены;
· учится читать сложные схемы и работать с электроникой;
· берёт на себя ответственность за качество ремонта.
Контрольные вопросы для закрепления
1. Какой профессиональный стандарт регулирует квалификационные требования к слесарю по ремонту подвижного состава в настоящее время? С какого года он действует?
2. Перечислите уровни квалификации и соответствующие им разряды. Какой опыт работы нужен для перехода на каждый следующий уровень?
3. Чем отличается работа слесаря 2-го разряда от работы слесаря 4-го разряда? Приведите конкретные примеры узлов и деталей.
4. Какие необходимые умения и знания перечислены в профстандарте для слесаря 3-го разряда?
5. Что включает в себя обобщённая трудовая функция слесаря 6–7-го разряда? Чем она принципиально отличается от функций слесаря 4–5-го разряда?
6. Какие документы выдаются после успешного повышения квалификации и где они регистрируются?
7. Каков ваш профессиональный маршрут после окончания техникума? На какой разряд вы можете претендовать и какие шаги нужны для дальнейшего роста?
Краткие выводы
· Профессиональный стандарт № 154н устанавливает пять уровней квалификации — от 2-го (слесарь 2–3-го разряда, несложные детали) до 5-го (слесарь 7–8-го разряда, особо сложное оборудование).
· Каждый уровень требует своего набора умений и знаний — от владения базовым слесарным инструментом до диагностирования с применением специального оборудования и работы с микропроцессорной техникой.
· Повышение квалификации требует стажа, обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена. Документы вносятся в реестр ФИС ФРДО и признаются всеми работодателями.
· Для вас, студентов 3-го курса техникума, реальная цель — начать с 3–4-го разряда и планомерно идти к 6-му и выше, осваивая новые технологии ремонта и диагностики.
            

Что такое разряд
Разряд — это показатель сложности работ, которые работник имеет право выполнять, и основа для тарифной сетки (оплаты труда). Разряд напрямую определяет, какие операции закреплены за рабочим по тарифно‑квалификационным справочникам (ЕТКС) или профстандарту.
На примере слесаря по ремонту подвижного состава:
· 2‑й разряд: очистка, промывка, подготовка, простые слесарные операции, замена мелких деталей.
· 3‑й разряд: ремонт простых узлов (тормозные колодки, рукава, концевые краны).
· 4‑й и выше: ремонт тележек, воздухораспределителей, буксовых узлов, диагностика и испытания.
Разряд подтверждается квалификационным экзаменом и фиксируется в удостоверении/записи в трудовой книжке. Он отвечает на вопрос: «Что именно этому работнику разрешено делать на производстве?»

Что такое квалификация
Квалификация — это уровень подготовленности работника к выполнению трудовых функций: совокупность знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для работы определённого уровня сложности. В современных документах (профстандартах) квалификация выражается в уровнях квалификации (например, 2, 3, 4), которые соотносятся с видами и сложностью деятельности, ответственностью и самостоятельностью.
Для слесаря по ремонту ПС уровни квалификации означают:
· Уровень 2: выполнение типовых операций по инструкции под контролем наставника.
· Уровень 3: самостоятельный ремонт узлов средней сложности, применение технологических карт, контроль качества.
· Уровень 4: диагностика, выявление скрытых дефектов, испытания, работа с особо сложным оборудованием, наставничество.
Квалификация подтверждается образованием, программами профобучения/переподготовки, а также опытом и результатами аттестации. Она отвечает на вопрос: «Насколько профессионально работник готов выполнять задачи заданного уровня?»

Ключевые различия
	Критерий
	Разряд
	Квалификация

	Что отражает
	Сложность работ и тарифную сетку
	Уровень профессиональной готовности (знания, умения, опыт)

	Нормативная база
	ЕТКС, тарифные сетки, локальные акты предприятия
	Профстандарты, уровни квалификации Минтруда, образовательные стандарты

	Как присваивается
	По результатам квалификационного экзамена на предприятии
	Через обучение, стажировки, аттестацию, подтверждение опыта

	Функция
	Определяет, какие работы можно поручить и сколько платить
	Определяет, способен ли работник качественно и безопасно выполнять эти работы

	Динамика
	Повышается при освоении более сложных операций
	Растёт с обучением, опытом, освоением новых технологий и методов контроля



Как это работает на практике в вагонном хозяйстве
На ПТО или в депо мастер не просто смотрит на разряд в удостоверении слесаря. Он соотносит разряд (что разрешено по нормативам) с квалификацией (что реально умеет делать работник):
· Слесарь 3‑го разряда по документам может менять тормозные колодки и концевые краны. Но если у него низкая квалификация (мало опыта, плохо знает технологию), мастер ставит его под контроль наставника или даёт только типовые операции.
· Слесарь с высокой квалификацией (уровень 3) и 4‑м разрядом допускается к ремонту тележек и воздухораспределителей, может работать самостоятельно, участвовать в диагностике и даже обучать новичков.
Когда вводят новый профстандарт, уровни квалификации становятся основой для должностных инструкций и оценки персонала, а разряды остаются главным ориентиром для тарификации и допуска к конкретным видам работ.



Связь с должностной инструкцией и ПТЭ
В должностной инструкции слесаря эти понятия стыкуются так:
· Обязанности формулируются через трудовые функции по уровню квалификации (профстандарт).
· Допуск к работам фиксируется через разряд и перечень операций (ЕТКС/локальные перечни).
· Ответственность и требования безопасности (ПТЭ, инструкции по охране труда) едины для всех, но сложность и самостоятельность действий зависят от квалификации и разряда.
Например, в инструкции может быть написано: «Слесарь 4‑го разряда (уровень квалификации 3) выполняет ремонт тележек и воздухораспределителей в соответствии с технологической картой, самостоятельно оформляет дефектную ведомость и несёт ответственность за качество ремонта».
Почему это важно для студентов‑вагонников
· Карьерный рост идёт одновременно по двум линиям: повышение разряда (чтобы брать более сложные работы) и рост квалификации (чтобы делать их качественно и безопасно).
· При трудоустройстве работодатель смотрит и на разряд, и на реальную квалификацию (практические навыки, знание ПТЭ, умение работать с измерительным инструментом и технологической документацией).
· Безопасность движения напрямую зависит от того, насколько квалификация работника соответствует сложности порученной работы: даже высокий разряд не спасает, если квалификации недостаточно для диагностики скрытых дефектов.
Если скажете, для какой части занятия вам это нужно (вводная лекция, практическая работа, тест, кейс), могу подобрать примеры из вагонного хозяйства (например, разбор допуска к ремонту автосцепки или тележки) и сформулировать вопросы для проверки понимания темы.

