Дисциплина «Железные дороги»
Инструкционная карта
Практическая работа №4

[bookmark: _Hlk149323575]Тема работы: Железнодорожные переезды.
Цель работы: изучить сооружения, устройства и средства связи, применяемые на железнодорожных переездах.
Используемое оборудование и инструмент: мультимедийный проектор, схемы.
Краткие теоретические сведения
[bookmark: _Hlk84879933]По месту расположенияпереезды подразделяются:
[bookmark: b45df]Общего пользования - на пересечениях железнодорожных путей общего пользования с автомобильными дорогами общего пользования, муниципальными автомобильными дорогами и улицами.
[bookmark: 6a082][bookmark: 8baa7]Необщего пользования - на пересечениях железнодорожных путей с автомобильными дорогами отдельных предприятий или организаций (независимо от форм собственности). Устройство, оборудование, содержание и обслуживание переездов необщего пользования выполняются за счет средств предприятий, организаций или органов управления автомобильными дорогами и организаций, содержащих автомобильные дороги, пользующихся этими переездами.
[bookmark: _Hlk84880030]В зависимости от интенсивности движенияжелезнодорожного и автомобильного транспорта делятся на четыре категории
КАТЕГОРИЯ ПЕРЕЕЗДОВ
	[bookmark: eb1e3][bookmark: 5c0af][bookmark: c6086][bookmark: 4e6d3][bookmark: 246d7][bookmark: 0ab0e]Интенсивность движения поездов по главному пути (суммарно в двух направлениях) поезд./сут.
	Интенсивность движения транспортных средств (суммарная в двух направлениях) авт./сут. <*>

	
	до 200 включительно
	201 - 1000
	1001 - 3000
	3001 - 7000
	Более 7000

	До 16 включительно, а также по всем станционным и подъездным путям
	IV
	IV
	IV
	III
	II

	17 - 100
	IV
	IV
	III
	II
	I

	101 - 200
	IV
	III
	II
	I
	I

	Более 200
	III
	II
	II
	I
	I



[bookmark: 4e099]К I категории относятся также переезды, расположенные на пересечениях железных дорог, где осуществляется движение поездов со скоростью более 140 км/ч независимо от интенсивности движения транспортных средств на автомобильной дороге.
Переезды делятся на регулируемые и нерегулируемые.
[bookmark: 2ff41]К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о подходе к переезду поезда (подвижного состава), или обслуживаемые дежурными работниками, а также другими работниками железной дороги, которым поручено осуществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств на переезде.
[bookmark: cf81d]К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурными по переезду и другими работниками, которым поручено осуществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств на переезде.
Общий вид охраняемого железнодорожного переездавне населенных пунктов:
1 - кромка проезжей части автомобильной дороги; 2 - дорожный знак 3.13 "Ограничение высоты"; 3 - запасные горизонтально-поворотные шлагбаумы; 4 - направляющие столбики; 5 - перила (ограда); 6 - водоотводные лотки; 7 - деревянные брусья; 8 - контррельсы; 9 - путевые рельсы; 10 - заградительный светофор; 11 - сигнальный знак "С"; 12 - железобетонные плиты или асфальтобетонное покрытие; 13 - трубка или стойка для установки красного щита и сигнального фонаря; 14 - здание переездного поста; 15 - светофор переездной сигнализации; 16 - автоматический шлагбаум или электрошлагбаум; 17 - дорожный знак 1.1 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом"; I8. 19. 20 - дорожные знаки
[image: ]
Средства связи, применяемые на железнодорожных переездах.
Переезды, обслуживаемые дежурным работником, должны иметьтелефонную или радиосвязь с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией – с поездным диспетчером
 Обязанности дежурного по переезду.
Обязанность дежурного по переезду – обеспечение безопасного движения поездов и автомобильного транспорта на переезде. Он должен своевременно открывать и закрывать переезд, подавать установленные сигналы, наблюдать за состоянием проходящих поездов и в случае обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности движения, принимать меры к их остановке.
Заключение (вывод).
Выполнение работы
1.Изучить теоретический материал
2.На миллиметровой бумаге начертить схему переезда и написать обозначения
3.Ответить на вопросы
Вопросы
1.Как подразделяютсяпереезды по месту расположения?
2.Как подразделяются переезды в зависимости от интенсивности движения?
3.Как подразделяются переезды в зависимости от организации движения?
Вывод
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