Лекция 12
Мультиплексоры, назначение, маркировка, УГО

Назначение и принцип работы мультиплексора. Мультиплексор имеет
несколько информационных входов[image: ], адресные входы [image: ], вход для подачи стробирующего сигнала С и один выход Q.
На рис. 3.27а показано символическое изображение мультиплексора с
четырьмя информационными входами.
Каждому из информационных входов мультиплексора присваивается номер, называемый адресом. При подаче стробирующего сигнала на
вход С мультиплексор выбирает один из входов адрес которого задается двоичным кодом на адресных входах, и подключает его к выходу.	
Таким образом, подавая на адресные входы адреса различных ин-формационных входов, можно передавать цифровые сигналы с этих
входов на выход Q. Очевидно, число информационных входов пннф и
число адресных входов nадр связаны соотношением [image: ]
Функционирование мультиплексора определяется табл. 3.9
[image: ]
[image: ]
При отсутствии стробирующего сигнала (С=0) связь между информационными входами и выходом отсутствует (Q = 0). При подаче
стробирующего сигнала (С=1) на выход передается логический уровень того из информационных входов Di, номер которогоi в двоичной форме задан на адресных входах. Так,при задании адреса [image: ]на выход Q
будет передаваться сигнал информационного входа с адресом 310, т. е. D3.
По этой таблице можно записать следующее логическое выражение для выхода Q:
[image: ]
Построенная по этому выражению принципиальная схема мультиплексора показана на рис. 3.27 б.
Мультиплексоры обычно компонуются с четырьмя двухвходовыми,
двумя четырехвходовыми или одним восьмивходовым в одном корпусе.
В тех случаях, когда требуется передавать на выходы многоразрид
ные входные данные в параллельной форме, используется параллельное
включение мультиплексоров по числу разрядов передаваемых данных.
[image: ]
Рисунок 3.12
[image: ]
Рис.3.13

Задание 
1. Написать опорный конспект на тему «Мультиплексоры» (выделено желтым) + таблица работы мультиплексора 3.9 + рис.3.27 а,б + логическое выражение 3.12
2. Рассмотреть и прорешать задачи на построение логической схемы мультиплексора на рисунке 3.12 и 3.13 (добавить в опорный конспект)
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